Постановление Правительства ХМАО - Югры от 24.01.2007 N 10-п
(ред. от 19.04.2013)
"Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
(вместе с "Перечнем технических неисправностей, при которых запрещается эксплуатация маломерных судов")	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 26.06.2020

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 января 2007 г. N 10-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ НА МАЛОМЕРНЫХ СУДАХ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры
от 24.12.2007 N 345-п, от 20.08.2008 N 176-п,
от 09.04.2010 N 97-п, от 19.04.2013 N 151-п)	

В соответствии со статьей 25 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 29.12.2006 N 148-оз "О регулировании отдельных вопросов в области водных и лесных отношений на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", а также учитывая заключение Государственной экологической экспертизы от 25.12.2006 N 2142, согласования соответствующих уполномоченных органов, Правительство автономного округа постановляет:
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 19.04.2013 N 151-п)
1. Утвердить Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (прилагаются).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Новости Югры".
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
4. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 19.04.2013 N 151-п.

Председатель Правительства
автономного округа
А.В.ФИЛИПЕНКО

Приложение
к постановлению Правительства
автономного округа
от 24 января 2007 г. N 10-п

ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ НА МАЛОМЕРНЫХ
СУДАХ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры
от 24.12.2007 N 345-п, от 20.08.2008 N 176-п,
от 09.04.2010 N 97-п, от 19.04.2013 N 151-п)	

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - Правила) разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2004 N 835 "Об утверждении Положения о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 29.06.2005 N 501 "Об утверждении Правил технического надзора за маломерными судами, поднадзорными государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими местами массового отдыха на водоемах, переправами и наплавными мостами" и от 29.06.2005 N 502 "Об утверждении Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации", приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 14.10.2002 N 129 "Об утверждении Правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации" (с изменениями на 31.03.2003) и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Настоящие Правила устанавливают порядок использования водных объектов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) для плавания на маломерных судах (далее также - суда) и обязательны для всех судоводителей маломерных судов (далее - судоводители) и лиц, ответственных за эксплуатацию маломерных судов и баз (сооружений).
1.2. Для целей настоящих Правил под маломерными судами в соответствии с федеральным законодательством понимаются принадлежащие юридическим и физическим лицам:
самоходные суда внутреннего плавания и иные плавучие объекты вместимостью менее 80 тонн с главными двигателями мощностью менее 55 киловатт или с подвесными моторами независимо от мощности, водные мотоциклы (гидроциклы) и несамоходные суда вместимостью менее 80 тонн (кроме пассажирских, наливных, военных, прогулочных парусных и спортивных судов, судов смешанного (река-море) плавания, а также принадлежащих физическим лицам гребных лодок грузоподъемностью менее 100 килограммов, байдарок - менее 150 килограммов и надувных безмоторных судов - менее 225 килограммов), эксплуатируемые во внутренних водах;
прогулочные суда пассажировместимостью не более 12 человек независимо от мощности главных двигателей и вместимости, иные суда и плавучие средства пассажировместимостью не более 12 человек с главными двигателями мощностью менее 55 киловатт или подвесными моторами независимо от мощности, водные мотоциклы (гидроциклы) и несамоходные суда вместимостью менее 80 тонн (кроме пассажирских, грузопассажирских, нефтеналивных, буксирных, военных и спортивных судов), используемые в целях мореплавания.
1.3. Водные объекты на территории автономного округа (далее - водные объекты) могут использоваться для плавания на маломерных судах гражданами и юридическими лицами для обеспечения собственных нужд и предпринимательской деятельности.
Использование водных объектов юридическими лицами и гражданами для предпринимательской деятельности разрешается только после получения лицензии на отдельные виды деятельности, если иное не установлено действующим законодательством.
Использование водных объектов для плавания на маломерных судах на судоходных водоемах и водотоках разрешается после схода льда до ледостава, а на несудоходных - после спада паводковых вод до ледостава.
(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 24.12.2007 N 345-п)
1.4. Использование водных объектов или их частей может быть ограничено, приостановлено или запрещено в порядке, установленном действующим законодательством, о чем население оповещается органом, установившим запрет или ограничение, через средства массовой информации специальными информационными знаками или иным способом.
1.5. Руководители организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, имеющие маломерные суда, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил, и базы (сооружения), назначают должностных лиц, ответственных за безопасность их эксплуатации.
1.6. Проведение на водных объектах соревнований (регат), водных праздников и других массовых мероприятий с использованием маломерных судов разрешается по согласованию с соответствующими органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции на водных объектах.
1.7. Лица, виновные в нарушении требований настоящих Правил, несут административную ответственность в соответствии с законодательством автономного округа.
1.8. Контроль и надзор за выполнением требований настоящих Правил осуществляют Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа в пределах установленных полномочий.
(п. 1.8 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 19.04.2013 N 151-п)

II. Порядок пользования водными объектами
для плавания на маломерных судах

2.1. Пользование водными объектами для плавания на маломерных судах разрешается после их государственной регистрации в судовой книге, нанесения регистрационного (бортового) номера контрастной несмываемой краской по обоим бортам судна на расстоянии 1/4 длины корпуса от форштевня одной строкой (высота букв и цифр должна быть не менее 150 мм, шириной 100 мм, а толщина линий - 15 - 20 мм), технического освидетельствования (осмотра), в исправном техническом состоянии, с соблюдением установленных условий, норм и технических требований по пассажировместимости, грузоподъемности, предельной мощности и количеству двигателей, допустимой площади парусов, району плавания, высоте волны, при которой судно может плавать, осадке, надводному борту, оснащению спасательными и противопожарными средствами, сигнальными огнями, навигационным и другим оборудованием, указанным в приложении 1 к настоящим Правилам.
2.2. Принадлежащие физическим лицам гребные лодки грузоподъемностью менее 100 килограммов, байдарки - менее 150 килограммов и надувные (безмоторные) суда - менее 225 килограммов допускаются к эксплуатации без регистрации и технического освидетельствования, с соблюдением их владельцами и судоводителями настоящих Правил, других нормативов и требований, обеспечивающих безопасность плавания, охрану жизни людей на воде.
2.3. Исключен. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 20.08.2008 N 176-п.
2.4. Эксплуатация маломерных судов должна производиться с соблюдением природоохранного законодательства, а также технических норм и требований.
2.5. Лица, эксплуатирующие маломерные суда, в обязательном порядке информируют Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, исполнительные органы государственной власти автономного округа, осуществляющие государственное управление в области использования и охраны окружающей среды, о случаях загрязнения окружающей среды, сбросах неочищенных сточных вод, аварийных разливов горюче-смазочных материалов, массовой гибели рыб и других биоресурсов.
2.6. Пользование маломерными судами запрещается при наличии технических неисправностей, указанных в приложении 3 к настоящим Правилам.
2.7. При плавании на маломерных судах запрещается:
а) управлять маломерным судном:
не зарегистрированным в установленном порядке;
не прошедшим технического освидетельствования (осмотра);
не несущим бортовых номеров;
переоборудованным без соответствующего разрешения;
с нарушением норм загрузки, пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания;
без удостоверения на право управления маломерным судном;
в состоянии опьянения;
б) передавать управление судном лицу, не имеющему права управления или находящемуся в состоянии опьянения;
в) превышать установленные скорости движения;
г) нарушать правила маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков;
д) наносить повреждения гидротехническим сооружениям, техническим средствам, знакам судоходной и навигационной обстановки;
е) заходить в постоянно или временно закрытые для плавания районы без специального разрешения или преднамеренно останавливаться в запрещенных местах;
ж) в целях обеспечения безопасности людей заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях пляжей, купален, других мест купания и массового отдыха населения на водных объектах;
з) приближаться на водных мотоциклах (гидроциклах) к ограждению границ заплыва на пляжах и других организованных мест купания;
и) перевозить на судне детей дошкольного возраста без сопровождения взрослых;
к) швартоваться, останавливаться, становиться на якорь у плавучих навигационных знаков, грузовых и пассажирских причалов, пирсов, дебаркадеров, доков (плавдоков) и под мостами, маневрировать в непосредственной близости от транспортных и технических судов морского и речного флота, создавать своими действиями помехи судоходству;
л) устанавливать моторы на гребные лодки при отсутствии соответствующей записи в судовом билете;
м) использовать суда в целях браконьерства и других противоправных действий;
н) осуществлять пересадку людей с одного судна на другое во время движения;
о) осуществлять заправку топливом без соблюдения соответствующих мер пожарной безопасности;
п) выходить на судовой ход при ограниченной (менее 1 км) видимости;
р) осуществлять расхождение и обгон судов в местах расположения аварийно-ремонтных заграждений, переправ и работающих земснарядов, а также в пролетах мостов и подходных каналах, при подходе к шлюзам;
с) двигаться в тумане или в других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможна ориентировка, а также при волнении 5 и более баллов;
т) нарушать правила, обеспечивающие безопасность плавания, а также безопасность пассажиров при посадке на суда, в пути следования и при высадке их с судов;
у) движение маломерных судов самосплавом.
2.8. Для судоводителя и каждого пассажира на судне должны иметься индивидуальные спасательные средства, причем во время нахождения на судне с момента его отхода от берега и до момента подхода к берегу до окончания движения спасательные средства (спасательные жилеты, пояса, нагрудники) должны быть надеты на всех пассажирах и судоводителе.
(п. 2.8 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 09.04.2010 N 97-п)

III. Эксплуатация баз (сооружений)
для стоянок маломерных судов

3.1. Базы (сооружения) для стоянок маломерных судов (далее - базы) размещаются вне судового хода, на неподтопляемой территории берега, защищенной от волнового и ветрового воздействия и ледохода.
3.2. Территория базы должна обеспечивать строительство на ней предусмотренных проектом причалов, пирсов, служебных помещений и других сооружений, их техническую устойчивость при длительной эксплуатации, а дороги и подъездные пути - подъезд пожарных автомашин к местам забора воды, стоянке судов и объектам базы на берегу.
3.3. Базы (стоянки) маломерных судов должны быть оборудованы специальными ваннами для регулировки в них двигателей, емкостями сбора подсланевых вод, промасленной ветоши и мусора.
Ремонт лодочных моторов должен производиться на специальном участке базы; при этом должны быть предприняты меры, препятствующие попаданию горюче-смазочных материалов в водные объекты.
3.4. На базах (стоянках) запрещаются:
стоянка не зарегистрированных в установленном порядке судов;
нарушение установленных норм, условий и технических требований для безопасной эксплуатации базы (стоянки) и маломерных судов;
нарушение установленного на базе (стоянке) выпускного режима;
складирование на подтопляемой территории горюче-смазочных материалов, захламление мусором и прочими отходами.
3.5. Все приписанные к базе маломерные суда вносятся в журнал приписного флота этой базы с указанием регистрационного номера, типа судна, владельца судна, его адреса и телефона, места стоянки судна на базе, времени прохождения технического освидетельствования на годность плавания в текущую навигацию.
3.6. Руководитель базы (стоянки), по согласованию с Государственной инспекцией по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, устанавливает выпускной режим, который должен предусматривать контроль выхода и возвращения маломерных судов, их исправность, наличие обязательных судовых и судоводительских документов, соблюдение норм пассажировместимости и грузоподъемности, а также оповещение судоводителей о прогнозе погоды.

IV. Сроки навигации

Исключен. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 24.12.2007 N 345-п.

Приложение 1
к Правилам пользования водными объектами
для плавания на маломерных судах
в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре

НОРМЫ
ОБОРУДОВАНИЯ И ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

N п/п	Наименование оборудования и предметов снабжения	Гребные лодки	Моторные лодки	Катера	Парусные суда	
1.	Обух или обух-кольцо	1 - 2	-	-	-	
2.	Рым, или утка-рым, или утка	-	2	2 - 3	2 - 3	
3.	Буксирно-швартовый канат	1	1	1	1	
4.	Отпорный крюк	-	1	1	1	
5.	Якорь с якорным канатом	-	1	1	1 - 2	
6.	Спасательное кольцо с линем или спасательный линь	-	1	1	1	
7.	Весла	2	2	2	2	
8.	Водоотливной насос (ручной)	-	-	1	1	
9.	Ведро с черпаком	1	1	1	1	
10.	Огнетушитель	-	1	1	1	
11.	Ремонтная аптечка	-	1	1	1	
12.	Медицинская аптечка	1	1	1	1	
13.	Индивидуальные спасательные средства	по количеству экипажа и пассажиров	
14.	Ракета бедствия парашютная	-		2	2	
15.	Фальшфейер	-	2	2	2	
16.	Звукосигнальное устройство	-	1	1	1	
17.	Электрический фонарь	1	1	1	1	

Примечания:
1. Указанные нормы распространяются на маломерные суда как индивидуальной, так и промышленной постройки.
2. Фальшфейерами должны снабжаться все маломерные суда, кроме гребных лодок лодочных (прокатных) станций, а ракетами бедствия - суда, эксплуатируемые на крупных озерах и внутренних водных путях.
3. На гребных и моторных лодках допускается использовать в качестве буксирно-швартового устройства элементы корпусных конструкций.
4. На гребных лодках лодочных (прокатных) станций в качестве индивидуальных спасательных средств разрешается иметь один спасательный круг.
5. Звукосигнальными устройствами снабжаются только маломерные суда внутреннего плавания длиной 7 и более метров.
6. Весла, шкиперское, противопожарное и спасательное имущество, находящееся на маломерном судне, должны иметь его номер и название, написанные меньшим шрифтом от указанного в пункте 2.1 Правил.
7. Медицинская аптечка комплектуется в соответствии с рекомендациями, указанными в приложении 2 к настоящим Правилам.

Приложение 2
к Правилам пользования водными
объектами для плавания на маломерных судах
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

АПТЕЧКА
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Состав:	
1. Обезболивающие, противовоспалительные и средства при травме (ушибы, переломы, вывихи), ранениях:	
1.1. Анальгин 0,5 N 10	1 уп.	
1.2. Пакет-контейнер портативный гипотермический (охлаждающий)	1 шт.	
1.3. Аспирин	1 уп.	
2. Средства для остановки кровотечения, обработки и перевязки ран:	
2.1. Жгут кровоостанавливающий	1 шт.	
2.2. Бинт стерильный 5 м x 10 см	1 шт.	
2.3. Бинт нестерильный 5 м x 10 см	1 шт.	
2.4. Бинт нестерильный 5 м x 5 см	1 шт.	
2.5. Атравматическая повязка МАГ с диоксидином или нитратом серебра 8 x 10 см для перевязки грязных ран	1 шт.	
2.6. Лейкопластырь бактерицидный 2,5 x 7,0 см или 2 x 5 см	8 шт.	
2.7. Салфетки стерильные для остановки капиллярного и венозного кровотечения с фурагином 6 x 10 см, 10 x 18 см	3 шт.	
2.8. Раствор йода спиртовой 5% или бриллиантовой зелени 1%	1 фл.	
2.9. Лейкопластырь 1 x 500 см, или 2 x 500 см, или 1 x 250 см	1 шт.	
2.10. Бинт эластичный трубчатый медицинский по нестерильный N 1, 3, 6	1 шт.	
2.11. Вата 50 г	1 уп.	
3. Средства при болях в сердце:	
3.1. Нитроглицерин таблетки N 40 или капсулы N 20 (тринитралонг)	1 уп.	
3.2. Валидол в таблетках или капсулах	1 уп.	
4. Средства для сердечно-легочной реанимации при клинической смерти:	
устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - устройство - рот"	1 шт.	
5. Средства при обмороке (коллапсе):	
аммиака раствор (нашатырный спирт)	1 фл.	
6. Средства для дезинтоксикации при отравлениях пищей и т.д.:	
энтеродез или уголь активированный в таблетках	2 шт./	
упаковка	1 уп.	
7. Средства при стрессовых реакциях:	
корвалол или настойка валерианы	1 фл.	
8. Ножницы	1 шт.	
9. Футляр	1 шт.	

Примечания:
1. Не допускается произвольная замена указанных в перечне лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
2. Не применять средства с поврежденной упаковкой и истекшим сроком годности.
3. При использовании любого средства аптечку срочно нужно дополнить.

Приложение 3
к Правилам пользования водными объектами
для плавания на маломерных судах в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕХНИЧЕСКИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

1. По корпусу:
имеются свищи, пробоины набора и обшивки (независимо от места нахождения);
отсутствуют или разгерметизированы предусмотренные конструкцией судна гермоотсеки и воздушные ящики.
2. По рулевому устройству:
не обеспечивается полный угол перекладки руля (35 градусов на борт), затруднено вращение рулевого штурвала;
повреждено перо руля или детали рулевого привода (направляющие блоки, опорные подшипники, натяжные талрепы, штуртросовая передача), имеются разрывы каболок штуртроса;
отсутствуют предусмотренные конструкцией детали крепления рулевого привода (гайки, шплинты, контргайки и т.п.).
3. По двигателю, подвесному мотору:
топливо подтекает из бензобаков, топливного шланга, системы питания;
имеется значительная вибрация;
отсутствует или неисправен глушитель;
повреждена система дистанционного управления двигателем;
не обеспечивается легкое включение (выключение) реверс-редуктора, рукоятка реверса не фиксируется в положениях "вперед", "назад", "нейтрально" (возможно его самопроизвольное включение и выключение), неисправна блокировка запуска двигателя (мотора) при включенном реверсе, где это предусмотрено конструкцией.
4. Отсутствие, неисправность или несоответствие отличительных огней установленным требованиям.
5. Комплектация и оборудование судна не соответствуют нормам, указанным в судовом билете, а также нормам оборудования и снабжения маломерных судов (приложение 1 к настоящим Правилам).