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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

городской округ Пыть-Ях

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 07.08.2026








№ 212-па
О проведении инвентаризации и 
Обследования технического состояния 
заглубленных (подвальных) помещений 
и сооружений подземного пространства в 
общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях культуры и спорта, 
приспособляемых для укрытия 
населения города Пыть-Яха

Руководствуясь Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и ГОСТ Р 42.4.16-2023 «Гражданская оборона. Приспособление заглубленных помещений для укрытия населения. Общие требования»:
1. Утвердить:
1.1.
Состав комиссии по проведению инвентаризации и обследования технического состояния заглубленных (подвальных) помещений и сооружений подземного пространства в общеобразовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта, приспособляемых для укрытия населения города Пыть-Яха (далее - Комиссия) согласно приложению № 1.
1.2.
Положение о проведении комплексной инвентаризации и обследования технического состояния заглубленных (подвальных) помещений и сооружений подземного пространства в общеобразовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта, приспособляемых для укрытия населения города Пыть-Яха согласно приложению № 2.

2. Комиссии провести инвентаризацию и обследование технического состояния заглубленных (подвальных) помещений и сооружений подземного пространства в общеобразовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта города Пыть-Яха, в срок с 12.08.2026 до 01.09.2026.
3.
Управлению по внутренней политике (Н.О. Вандышева) опубликовать постановление в сетевом издании «Официальный сайт «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ». 

4.
Управлению по информационным технологиям (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

5.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6.
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города (направление деятельности – социальные вопросы).
И.о.главы города Пыть-Яха                                                            Т.В. Староста
Приложение № 1

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 07.08.2026 № 212-па
Состав комиссии по проведению инвентаризации и обследования технического состояния заглубленных (подвальных) помещений и сооружений подземного пространства в общеобразовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта, приспособляемых 
для укрытия населения города Пыть-Яха
заместитель главы города (направление деятельности - социальные вопросы) , председатель комиссии
директор МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Яха», заместитель председателя комиссии
начальник управления по образованию администрации города, секретарь комиссии
Члены комиссии:
заместитель главы города (направление деятельности - административно-правовые вопросы)

начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и территориальной обороне администрации города

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города
представитель ОМВД России по г. Пыть-Яху (по согласованию)

представитель 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)

руководители общеобразовательных учреждений, учреждений культуры и спорта города Пыть-Яха

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 07.08.2026 № 212-па

Положение

о проведении инвентаризации и обследования технического 
состояния заглубленных (подвальных) помещений и сооружений

подземного пространства, приспособляемых для

укрытия населения города Пыть-Яха

1. Общие положения

Настоящее Положение устанавливает порядок проведения инвентаризации заглубленных (подвальных) помещений и сооружений подземного пространства (далее - Объекты) города Пыть-Яха.
Инвентаризация Объектов проводится комиссией по проведению инвентаризации и обследования технического состояния заглубленных (подвальных) помещений и сооружений подземного пространства в общеобразовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта, приспособляемых для укрытия населения города Пыть-Яха (далее - Комиссия) с целью повышения уровня защиты населения и территории города Пыть-Яха от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, установления фактического наличия Объектов, определения их технического состояния.

Инвентаризации подлежат все общеобразовательные учреждения, учреждения культуры и спорта независимо от их места расположения, защитных свойств, времени постройки, ведомственной принадлежности и форм собственности организаций, на балансе которых они находятся. 
К Объектам относятся заглубленные помещения подземного пространства в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 42.4.16-2023 «Гражданская оборона. Приспособление заглубленных помещений для укрытия населения. Общие требования».

2.  Основные функции Комиссии

Инвентаризация Объектов осуществляется по месту нахождения Объектов Комиссией.

Комиссия:

- организует и осуществляет проведение инвентаризации Объектов на территории города Пыть-Яха, обобщает ее результаты;

- формирует комплектов документов и материалов по итогам инвентаризационных мероприятий.

3. Порядок проведения инвентаризации Объектов

Инвентаризация Объектов.

При проведении инвентаризации Объектов Комиссия:

- определяет перечень Объектов, находящихся на территории города Пыть-Яха;

- осуществляет проверку фактического наличия Объектов;

- проводит визуальный осмотр Объектов с фотофиксацией основных элементов (не менее 10 фотоснимков), а также оценку технического состояния Объектов с учетом требований национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 42.4.16-2023 «Гражданская оборона. Приспособление заглубленных помещений для укрытия населения. Общие требования».

В ходе визуального осмотра Объектов и осуществления фотофиксации Комиссия устанавливает:

- принадлежность Объекта к адресу;

- общее состояние Объекта, состояние входов, аварийных выходов;

- состояние несущих и ограждающих строительных конструкций (осмотр поверхностей стен, потолков, полов) во всех помещениях Объекта;

- наличие элементов первоочередного жизнеобеспечения в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 42.4.16-2023 «Гражданская оборона. Приспособление заглубленных помещений для укрытия населения. Общие требования».

Комиссия осуществляет составление следующих инвентаризационных документов:

- инвентаризационная ведомость определения технических показателей 1 - 4 групп заглубленных помещений подземного пространства, находящихся на территории города Пыть-Яха по состоянию на 01.09.2026 по формам согласно приложениям 1 - 4 к настоящему Положению;

- сводная инвентаризационная ведомость заглубленных помещений подземного пространства, находящихся на территории города Пыть-Яха по состоянию на 01.09.2026, по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению.

Комиссия осуществляет сбор и несет ответственность за полноту и точность фактических данных об Объектах, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.
Приложение 1

к Положению

о проведении комплексной инвентаризации заглубленных

и других помещений подземного пространства для укрытия

населения на территории города Пыть-Яха

	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	

	
	(должность)

	
	"_______" _____________________ 2026 г.


Инвентаризационная ведомость

определения технических показателей 1 группы заглубленных

помещений подземного пространства, находящихся на территории

города Пыть-Яха по состоянию на 01.09.2026
	Наименование организации
	Форма собственности
	Район
	Город (населенный пункт)
	Улица
	Дом
	Корпус (строение)
	Тип заглубленного помещения
	Размеры в плане заглубленной части
	Отметка уровня пола заглубленного помещения относительно отметки земли
	Высота заглубленного помещения
	Общая площадь заглубленного помещения
	Материал наружных стен заглубленного помещения
	Количество входов (выходов) в заглубленном помещении
	Количество оконных проемов в наружных стенах заглубленного помещения
	Наличие отопления заглубленного помещения
	Наличие транзитных сетей в заглубленном помещении
	Наличие водоразборных кранов холодного водоснабжения
	Наличие водоразборных кранов горячего водоснабжения
	Наличие канализации в заглубленном помещении
	Наличие унитазов в заглубленном помещении
	Наличие силового электроснабжения в заглубленном помещении
	Наличие освещения в заглубленном помещении
	Наличие принудительной вентиляции
	Наличие запорной арматуры транзитных коммуникаций внутри заглубленного помещения
	Наличие запорной арматуры транзитных коммуникаций снаружи (коммуникационный колодец) заглубленного помещения
	Определение возможного количества укрываемых из расчета 0,6 кв. м на человека
	Приспособленное для укрытия населения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 2

к Положению

о проведении комплексной инвентаризации заглубленных

и других помещений подземного пространства для укрытия

населения на территории города Пыть-Яха
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	

	
	(должность)

	
	"_______" _____________________ 2026 г.


Инвентаризационная ведомость

определения технических показателей 2 группы заглубленных

помещений подземного пространства, находящихся на территории

города Пыть-Яха по состоянию на 01.09.2026
	Наименование организации
	Форма собственности
	Район
	Город (населенный пункт)
	Улица
	Дом
	Корпус (строение)
	Тип заглубленного помещения
	Размеры в плане заглубленной части
	Отметка уровня пола заглубленного помещения относительно отметки земли
	Высота заглубленного помещения
	Общая площадь заглубленного помещения
	Материал наружных стен заглубленного помещения
	Количество входов (выходов) в заглубленном помещении
	Количество оконных проемов в наружных стенах заглубленного помещения
	Наличие отопления заглубленного помещения
	Наличие транзитных сетей в заглубленном помещении
	Наличие водоразборных кранов холодного водоснабжения
	Наличие водоразборных кранов горячего водоснабжения
	Наличие канализации в заглубленном помещении
	Наличие унитазов в заглубленном помещении
	Наличие силового электроснабжения в заглубленном помещении
	Наличие освещения в заглубленном помещении
	Наличие принудительной вентиляции
	Наличие запорной арматуры транзитных коммуникаций внутри заглубленного помещения
	Наличие запорной арматуры транзитных коммуникаций снаружи (коммуникационный колодец) заглубленного помещения
	Определение возможного количества укрываемых из расчета 0,6 кв. м на человека
	Приспособленное для укрытия населения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 3

к Положению

о проведении комплексной инвентаризации заглубленных

и других помещений подземного пространства для укрытия

населения на территории города Пыть-Яха
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	

	
	(должность)

	
	"_______" _____________________ 2026 г.


Инвентаризационная ведомость

определения технических показателей 3 группы заглубленных

помещений подземного пространства, находящихся на территории

города Пыть-Яха по состоянию на 01.09.2026
	Наименование организации
	Форма собственности
	Район
	Город (населенный пункт)
	Улица
	Дом
	Корпус (строение)
	Тип заглубленного помещения
	Размеры в плане заглубленной части
	Отметка уровня пола заглубленного помещения относительно отметки земли
	Высота заглубленного помещения
	Общая площадь заглубленного помещения
	Материал наружных стен заглубленного помещения
	Количество входов (выходов) в заглубленном помещении
	Количество оконных проемов в наружных стенах заглубленного помещения
	Наличие отопления заглубленного помещения
	Наличие транзитных сетей в заглубленном помещении
	Наличие водоразборных кранов холодного водоснабжения
	Наличие водоразборных кранов горячего водоснабжения
	Наличие канализации в заглубленном помещении
	Наличие унитазов в заглубленном помещении
	Наличие силового электроснабжения в заглубленном помещении
	Наличие освещения в заглубленном помещении
	Наличие принудительной вентиляции
	Наличие запорной арматуры транзитных коммуникаций внутри заглубленного помещения
	Наличие запорной арматуры транзитных коммуникаций снаружи (коммуникационный колодец) заглубленного помещения
	Определение возможного количества укрываемых из расчета 0,6 кв. м на человека
	Приспособленное для укрытия населения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 4

к Положению

о проведении комплексной инвентаризации заглубленных

и других помещений подземного пространства для укрытия

населения на территории города Пыть-Яха

	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	

	
	(должность)

	
	"_______" _____________________ 2026 г.


Инвентаризационная ведомость

определения технических показателей 4 группы заглубленных

помещений подземного пространства, находящихся на территории

города Пыть-Яха по состоянию 01.09.2026
	Наименование организации
	Форма собственности
	Район
	Город (населенный пункт)
	Улица
	Дом
	Корпус (строение)
	Тип заглубленного помещения
	Размеры в плане заглубленной части
	Отметка уровня пола заглубленного помещения относительно отметки земли
	Высота заглубленного помещения
	Общая площадь заглубленного помещения
	Материал наружных стен заглубленного помещения
	Количество входов (выходов) в заглубленном помещении
	Количество оконных проемов в наружных стенах заглубленного помещения
	Наличие отопления заглубленного помещения
	Наличие транзитных сетей в заглубленном помещении
	Наличие водоразборных кранов холодного водоснабжения
	Наличие водоразборных кранов горячего водоснабжения
	Наличие канализации в заглубленном помещении
	Наличие унитазов в заглубленном помещении
	Наличие силового электроснабжения в заглубленном помещении
	Наличие освещения в заглубленном помещении
	Наличие принудительной вентиляции
	Наличие запорной арматуры транзитных коммуникаций внутри заглубленного помещения
	Наличие запорной арматуры транзитных коммуникаций снаружи (коммуникационный колодец) заглубленного помещения
	Определение возможного количества укрываемых из расчета 0,6 кв. м на человека
	Приспособленное для укрытия населения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 5

к Положению

о проведении комплексной инвентаризации заглубленных

и других помещений подземного пространства для укрытия

населения на территории города Пыть-Яха

	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	

	
	(должность)

	
	"_______" _____________________ 2026 г.


Сводная инвентаризационная ведомость

заглубленных помещений подземного пространства, находящихся

на территории города Пыть-Яха по состоянию на 01.09.2026
	Группа заглубленных помещений
	Общее количество заглубленных помещений

(шт.)
	Общая площадь

(кв. м)
	Возможное количество укрываемых

(тыс. чел.)
	Количество зданий и сооружений, имеющих инженерные системы

(шт.)

	
	
	
	
	электроснабжение
	водоснабжение
	унитазы
	вентиляция

(принудительная)

	1 группа (подвалы жилых зданий с отметкой верха перекрытия, расположенного ниже планировочной отметки земли, соответствующие требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 42.4.16-2023 «Гражданская оборона. Приспособление заглубленных помещений для укрытия населения. Общие требования»)
	
	
	
	
	
	
	

	2 группа (гаражи, складские и другие помещения, расположенные в подвальных этажах отдельно стоящих зданий и сооружениях, в том числе в торговых и развлекательных центрах, с отметкой верха перекрытия, расположенного ниже планировочной отметки земли)
	
	
	
	
	
	
	

	3 группа (подвалы зданий и сооружений с отметкой верха пола, расположенного ниже планировочной отметки земли)
	
	
	
	
	
	
	

	4 группа (помещения транспортных сооружений городской инфраструктуры (автомобильные и железнодорожные (трамвайные) подземные тоннели, подземные переходы и т.п.))
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	


